Грузовой лифт. Детальная форма запроса

Определение стоимости лифта. Расчёт в рублях на дату…

Если замена. Названия производителя лифта установленного в настоящие время \_\_\_\_Написать

Наименование, название компании (ИНН) \_\_\_\_ Написать

Сотрудник компании. Имя\_\_\_Фамилия\_\_\_

Расположение здания/сооружения (куда устанавливается лифт). Находится город\_\_\_. Находится в квартале (улица)\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | KOYO Elevator Co., Ltd Отметить нужное при помощи - пример |
| Применяется | Жилое, административное здания/сооружения. Количество \_\_\_\_\_ написать |
| Модельный ряд | С машинным помещением MR, грузовой лифт Без машинного помещения MRL, грузовой лифт |
| Высота подъёма | максимально до 45 метров максимально до 45 метров |
| Скорость | 0.25, 0.5 метра в секунду 1 метр в секунду |
| Вместимость (рекомендовано) |  |
| Грузоподъёмность | 1000, 1600, 2000,3000, 4000, 5000 килограмм 1000, 1600, 2000,3000 килограмм |
| Кабина | Не проходная, проходная (двери кабины с двух сторон) |
| Двери кабины | Центрального открывания, автоматические вертикально раздвижные, автоматические двустворчатые, автоматические  ручные распашные |
| Привод дверей кабины  двери шахты | WITTUR Elevator Components, FERMATOR Elevator Components, ESHINE Elevator ComponentsЧастотный преобразователь привода дверей. Регулирование, VVVF series Eco Midi Supra |
| Придел огнестойкость дверей | **E60 EI60** |
| Огнестойкость кабины | Да, Нет |

КАТОЛОГ KOYO ELEVATOR BROCHURES-2017

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ КАБИНЫ ЛИФТА (ЦВЕТА RAL)

Высота подъёма, указать этажность здания\_\_\_\_

Вместимость. Указать пассажир, точное количество\_\_\_\_

Размеры кабины\_\_\_\_

Шахта кирпич, цемент\_\_\_

Внутренние размеры шахты\_\_\_

Ширина дверного проёма\_\_\_

Открытие дверей кабины, центрального открытия, телескопического открытия (правого, левого) \_\_\_

Глубина приямка\_\_\_

Типовой проект

Не типовой (лучше) отметить при помощи – пример

Жилищный комплекс

Срок изготовление лифта согласно тех. заданию. Производство начинается с момента поступления предоплаты по контракту. Возможность ускорения сроков производства (при необходимости) обговаривается дополнительно.

Гарантийный срок, 18 месяцев с момента отправки с завода изготовителя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение находится. Амурская область, 675000, г. Благовещенск.

IMPORT MOTION. All Rights Reserved.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Я понимаю и соглашаюсь с обработкой моих персональных данных. Да-нет.

Отправить E-mail: info@import-motion.com

Соглашаюсь (утверждаю) форму запроса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имя Фамилия, должность в компании.