Панорамный/обзорный лифт. Детальная форма запроса

Определение стоимости лифта. Расчёт в рублях на дату…

Если замена. Названия производителя лифта установленного в настоящие время \_\_\_\_Написать

Наименование, название компании (ИНН) \_\_\_\_ Написать

Сотрудник компании. Имя\_\_\_Фамилия\_\_\_

Расположение здания/сооружения (куда устанавливается лифт). Находится город\_\_\_. Находится в квартале (улица)\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель  | KOYO Elevator Co., Ltd Отметить нужное при помощи - пример |
| Применяется | Административное здание/сооружение. Количество \_\_\_\_\_ написать |
| Модельный ряд | Commercial buildings  |
|  | С машинным помещением MR, панорамный лифт Без машинного помещения MRL, панорамный лифт Назначение офисные, развлекательные центры  |
| Высота подъёма | Максимально до 80 метров  |
| Скорость | 1, 1.5, 1.75 метра в секунду  |
| Вместимость  | 10, 13, 16, 18 пассажир  |
| Грузоподъёмность | 800, 1000, 1250, 1350 килограмм  |
| Станция управления (основной контроллер) | Step Electric Corporation Страна (государство) КНР. Город Шанхай |
| Лебёдка безредукторный привод(двигатель) лифта | KDS (Kinetek DeSheng) Xizi Forward Electrical Machinery   |
| Форма кабины | Прямоугольная, квадратнаяПолукруглая, гексагональная |
| Площадь остекления  | Полное, частичное (одна или две стороны) |
| Проходная кабина (90, 180 градусов) | Да, Нет |
| Привод дверей кабиныдвери шахты | WITTUR Elevator Components FERMATOR Elevator Components Частотный преобразователь привода дверей. Регулирование, VVVF series Eco Midi Supra  |
| Придел огнестойкость дверей | **E60 EI60** |
| Шахта | Металлокаркасная. Установка на одной несущей стене  |
| Здание/сооружение | Внутри. Снаружи |

КАТОЛОГ KOYO ELEVATOR BROCHURES-2017

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ КАБИНЫ ЛИФТА (ЦВЕТА RAL)

Высота подъёма, указать этажность здания\_\_\_\_

Вместимость. Указать пассажир, точное количество\_\_\_\_

Размеры кабины\_\_\_\_

Шахта кирпич, цемент\_\_\_

Внутренние размеры шахты\_\_\_

Ширина дверного проёма\_\_\_

Открытие дверей кабины, центрального открытия, телескопического открытия (правого, левого) \_\_\_

Глубина приямка\_\_\_

Типовой проект

Не типовой (лучше) отметить при помощи – пример

Срок изготовление согласно тех. заданию. Производство начинается с момента поступления предоплаты по контракту. Возможность ускорения сроков производства (при необходимости) обговаривается дополнительно.

Гарантийный срок, 18 месяцев с момента отправки с завода изготовителя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение находится. Амурская область, 675000, г. Благовещенск.

IMPORT MOTION. All Rights Reserved.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Я понимаю и соглашаюсь с обработкой моих персональных данных. Да-нет.

 Отправить E-mail: info@import-motion.com

Соглашаюсь (утверждаю) форму запроса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имя Фамилия, должность в компании.