Пассажирский лифт Детальная форма запроса

Определение стоимости лифта. Расчёт в рублях на дату…

Если замена. Названия производителя лифта установленного в настоящие время \_\_\_\_Написать

Наименование, название компании (ИНН) \_\_\_\_ Написать

Сотрудник компании. Имя\_\_\_Фамилия\_\_\_

Расположение здания/сооружения (куда устанавливается лифт). Находится город\_\_\_. Находится в квартале (улица)\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель  | KOYO Elevator Co., Ltd. Отметить нужное при помощи - пример  |
| Применяется | Жилое, административное здания/сооружения. Количество \_\_\_\_\_ написать |
| Модельный ряд | С машинным помещением MR, пассажирский лифт Без машинного помещения MRL, пассажирский лифт  |
| Высота подъёма | Максимально до 90 метров максимально до 80 метров  |
| Скорость | 1, 1.5, 1.75, 2 метра в секунду 1, 1.5, 1.6, 1.75 метра в секунду  |
| Вместимость (рекомендовано) | Максимально 21 пассажир от 6 максимально 18 пассажиров  |
| Грузоподъёмность |  630, 800, 1000, 1150, 1250, 1350, 1600 килограмм  |
| Станция управления (основной контроллер) | Koyo Elevator (собственная разработка) Step Electric Corporation |
| Лебёдка безредукторный привод(двигатель) лифтов  | Torin Drive Equipment Xizi Forward Electrical Machinery KDS (Kinetek DeSheng) Koyo Elevator  |
| Привод дверей кабиныдвери шахты | Ningbo Arttec/premium- fermator Elevator Components Ouling Elevator Components Eshine Elevator Components Wittur Elevator Components Частотный преобразователь привода дверей. Регулирование, VVVF series Eco Midi Supra  |
| Придел огнестойкость дверей | **E60 EI60**  |

КАТОЛОГ KOYO ELEVATOR BROCHURES-2017

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ КАБИНЫ ЛИФТА (ЦВЕТА RAL)

Высота подъёма, указать этажность здания\_\_\_\_

Вместимость. Указать пассажир, точное количество\_\_\_\_

Размеры кабины\_\_\_\_

Шахта кирпич, цемент\_\_\_

Внутренние размеры шахты\_\_\_

Ширина дверного проёма\_\_\_

Открытие дверей кабины, центрального открытия, телескопического открытия (правого, левого) \_\_\_

Глубина приямка\_\_\_

Типовой проект

Не типовой (лучше) отметить при помощи – пример

Жилищный комплекс

Срок изготовление лифта согласно тех. заданию. Производство начинается с момента поступления предоплаты по контракту. Возможность ускорения сроков производства (при необходимости) обговаривается дополнительно.

Гарантийный срок, 18 месяцев с момента отправки с завода изготовителя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подразделение находится. Амурская область, 675000, г. Благовещенск.

IMPORT MOTION. All Rights Reserved.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Я понимаю и соглашаюсь с обработкой моих персональных данных. Да-нет.

 Отправить E-mail: info@import-motion.com

Соглашаюсь (утверждаю) форму запроса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имя Фамилия, должность в компании